|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F** | **BRANDBESTRIJDINGSSYMBOLEN** | |
| F-NL-014 Activering blussysteem | |
| Categorie | Brandbestrijding |
| Bestandsnaam | F-NL-014\_activering\_blussysteem.svg |
| Bestandstype | SVG Scalable Vector Graphics |

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | NEN‐EN‐ISO 7010 (ISO International Standardization) |
| **X** | NEN 1414-1:2019 (Nederlandse norm) |



**Omschrijving**:

**Aanvullende informatie:**

**NEN1414-1:2019 Tabel F.1 — Symboolkleuren**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleur** | **RAL** | **PANTONE** | **RGB** | | | **CMYK** | | | |
| Zwart | 9004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wit | 9003 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rood | 3001 | 180c | 155 | 36 | 35 | 20 | 100 | 100 | 10 |

**Invulvelden achter symbool voor weergave in MOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bouwlaag** |  | |
| **Categorie** | Brandbestrijding | |
| **Soort** | Activering blussysteem | |
| **Omschrijving** | Handmatige activering | |
| **Type** |  | Onbekend |
|  | Water |
|  | Foam (schuim) |
|  | Hi-Fog |
|  | CO2 |
|  | FM200 |
|  | INERT |
|  | NOVEC |
|  | Anders (zie opmerking) |
| **Toevoeging** |  | |
| **Locatie** |  | |
| **Opmerking** |  | |