
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F** | **BRANDBESTRIJDINGSSYMBOLEN** | |
| F-NL-005 Brandweeringang | |
| Categorie | Brandbestrijding |
| Bestandsnaam | F-NL-005\_brandweeringang.svg |
| Bestandstype | SVG Scalable Vector Graphics |

|  |  |
| --- | --- |
| **-** | ~~NEN‐EN‐ISO 7010 (ISO International Standardization)~~ |
| **X** | NEN 1414-1:2019 (Nederlandse norm) |



**Omschrijving**: Brandweeringang

**Aanvullende informatie:** Om een snelle en adequate inzet mogelijk te maken, moet de brandweer een bouwwerk op eenvoudige wijze kunnen betreden. Het is daarom van groot belang dat de brandweer direct weet waar het gebouw kan worden betreden.

Deze ingang moet bij brand of automatisch open gaan of kunnen worden geopend met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. Met als doel hiervan om zonder schade aan te richten de toegang te betreden.

**NEN1414-1:2019 Tabel F.1 — Symboolkleuren**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleur** | **RAL** | **PANTONE** | **RGB** | | | **CMYK** | | | |
| Rood | 3001 | 180c | 155 | 36 | 35 | 20 | 100 | 100 | 10 |

**Invulvelden achter symbool voor weergave in MOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bouwlaag** |  | |
| **Categorie** | Brandbestrijding | |
| **Soort** | Brandweeringang | |
| **Coördinaat X** |  | |
| **Coördinaat Y** |  | |
| **Omschrijving** |  | |
| **Locatie** |  | |
| **Sturing** |  | Onbekend |
|  | Automatische ontgrendeling bij brand |
|  | Brandweer sleutelkluis of sleutelbuis |
| **Toegang** |  | Onbekend |
|  | Sleutel |
|  | Code |
|  | Elektronische kaart of druppel |
|  | Drukknop |
|  | Aansturing vanuit extern |
|  | Aansturing vanuit BMC |
|  | Anders … (zie opmerking) |
| **Opmerking** |  | |