
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F** | **BRANDBESTRIJDINGSSYMBOLEN** | |
| F-NL-006 Brandweeringang brandweer | |
| Categorie | Brandbestrijding |
| Bestandsnaam | F-NL-006\_neveningang\_brandweer.svg |
| Bestandstype | SVG Scalable Vector Graphics |

|  |  |
| --- | --- |
| **-** | ~~NEN‐EN‐ISO 7010 (ISO International Standardization)~~ |
| **X** | NEN 1414-1:2019 (Nederlandse norm) |

****

**Omschrijving**: Neveningang brandweer

**Aanvullende informatie:** Indien het gebouw/bouwwerk meerdere toegangen heeft, word in overleg met de brandweer een of meer van die toegangen als brandweeringang aangewezen. De brandweer zal hierbij rekening houden met de mogelijkheden om vanaf de specifieke toegang of toegangen de brandweerinzet goed te kunnen organiseren en uitvoeren.

Deze ingang moet bij brand of automatisch open gaan of kunnen worden geopend met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. Met als doel hiervan om zonder schade aan te richten de toegang te betreden.

**NEN1414-1:2019 Tabel F.1 — Symboolkleuren**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleur** | **RAL** | **PANTONE** | **RGB** | | | **CMYK** | | | |
| Wit | 9003 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rood | 3001 | 180c | 155 | 36 | 35 | 20 | 100 | 100 | 10 |

**Invulvelden achter symbool voor weergave in MOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bouwlaag** |  | |
| **Categorie** | Brandbestrijding | |
| **Soort** | Neveningang brandweer | |
| **Omschrijving** |  | |
| **Locatie** |  | |
| **Sturing** |  | Onbekend |
|  | Automatische ontgrendeling bij brand |
|  | Brandweer sleutelkluis of sleutelbuis |
|  | Brandweer sleutelkast |
| **Toegang** |  | Onbekend |
|  | Sleutel |
|  | Code |
|  | Elektronische kaart of druppel |
|  | Drukknop |
|  | Aansturing vanuit extern |
|  | Aansturing vanuit BMC |
|  | Anders … (zie opmerking) |
| **Opmerking** |  | |