|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F** | **BRANDBESTRIJDINGSSYMBOLEN** | |
| F-NL-032 Open water bereikbaar | |
| Categorie | Brandbestrijding |
| Bestandsnaam | F-NL-032\_open\_water\_bereikbaar.svg |
| Bestandstype | SVG Scalable Vector Graphics |

|  |  |
| --- | --- |
| **-** | ~~NEN‐EN‐ISO 7010 (ISO International Standardization)~~ |
| **X** | NEN 1414-1:2019 (Nederlandse norm) |



**Omschrijving**:

**Aanvullende informatie:**

**NEN1414-1:2019 Tabel F.1 — Symboolkleuren**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleur** | **RAL** | **PANTONE** | **RGB** | | | **CMYK** | | | |
| Blauw | 5005 | 294c | 0 | 83 | 135 | 95 | 60 | 0 | 20 |

**Invulvelden achter symbool voor weergave in MOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bouwlaag** |  | |
| **Categorie** | Brandbestrijding | |
| **Soort** | Open water | |
| **Omschrijving** | Bereikbaar voor TS | |
| **Geëiste opstelplaats** |  | Onbekend |
|  | Ja |
|  | Nee |
| **Levering m3/uur** |  | |
| **Locatie** |  | |
| **Opmerking** |  | |