
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **W** | **WAARSCHUWINGSSYMBOLEN** | |
| W-NL-003 NFPA-gevarendiamant | |
| Categorie | Waarschuwing |
| Bestandsnaam | W-NL-003\_NFPA-gevarendiamant.svg |
| Bestandstype | SVG Scalable Vector Graphics |

|  |  |
| --- | --- |
| **-** | ~~NEN‐EN‐ISO 7010 (ISO International Standardization)~~ |
| **X** | NEN 1414-1:2019 (Nederlandse norm) |



**Omschrijving**: NFPA-gevarendiamant

**Aanvullende informatie:** Invullen volgens bijlage D, Nen 1414-1:2019

**NEN1414-1:2019 Tabel F.1 — Symboolkleuren**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleur** | **RAL** | **PANTONE** | **RGB** | | | **CMYK** | | | |
| Geel | 1003 | 116c | 249 | 168 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 |
| Zwart | 9004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wit | 9003 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blauw | 5005 | 294c | 0 | 83 | 135 | 95 | 60 | 0 | 20 |
| Rood | 3001 | 180c | 155 | 36 | 35 | 20 | 100 | 100 | 10 |

**Invulvelden achter symbool voor weergave in MOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bouwlaag** |  | |
| **Categorie** | Waarschuwing | |
| **Soort gevaar** | NFPA-gevarendiamant | |
| **Omschrijving gevaar** |  | |
| **Locatie** |  | |
| **Ruimte** |  | |
| **Brandgevaar (rood)** |  | **0** - Niet ontvlambaar |
|  | **1** - Ontvlambaar > 93 oC |
|  | **2** - Ontvlambaar < 93 oC |
|  | **3** - Licht ontvlambaar < 73 oC |
|  | **4** - Zeer licht ontvlambaar < 25 oC |
| **Reactiviteit (geel)** |  | **0** - Stabiel |
|  | **1** - Bij verhitting |
|  | **2** - Heftige chemische reactie |
|  | **3** - Explosief door ontstekingsbron |
|  | **4** - Explosief |
| **Bijzondere aanduiding (wit)** |  | Gevaar voor radioactieve straling |
|  | **~~W~~** - Niet met water blussen |
|  | **COR** - Corrosief |
|  | **ALK** - Alkalisch |
|  | **ACID** - Zuur |
|  | **OXY** - Oxiderend |
| **Gevaar voor de gezondheid (blauw)** |  | **0** - Zonder bijzonder gevaar |
|  | **1** - Weinig gevaarlijk |
|  | **2** - Gevaarlijk |
|  | **3** - Zeer gevaarlijk |
|  | **4** - Uiterst gevaarlijk |
| **Opmerking** |  | |