|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **W** | **WAARSCHUWINGSSYMBOLEN** | |
| W002 Explosieve stoffen | |
| Categorie | Gevaarlijke stoffen |
| Bestandsnaam | W002\_explosieve\_stoffen.svg |
| Bestandstype | SVG Scalable Vector Graphics |

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | NEN‐EN‐ISO 7010 (ISO International Standardization) |
| **X** | NEN 1414-1:2019 (Nederlandse norm) |



**Omschrijving**: Explosieve stoffen

**Aanvullende informatie:** Stoffen van gevarenklasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5. Stoffen vatbaar voor explosie

**NEN1414-1:2019 Tabel F.1 — Symboolkleuren**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleur** | **RAL** | **PANTONE** | **RGB** | | | **CMYK** | | | |
| Geel | 1003 | 116c | 249 | 168 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 |
| Zwart | 9004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

**Invulvelden achter symbool voor weergave in MOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bouwlaag** |  | |
| **Categorie** | Explosieve stoffen | |
| **Gevarenklasse** | 1 | |
| **Stofnaam** |  | |
| **Subklasse** |  | Onbekend |
|  | 1.1 Gevaar voor massa-explosie |
|  | 1.2 Gevaar voor scherfwerking, geen gevaar voor massa-explosie |
|  | 1.3 Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking en drukwerking |
|  | 1.4 Gering gevaar voor ontploffing |
|  | 1.5 Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen, wel gevaar voor massa-explosie |
|  | 1.6 Uiterst ongevoelige stoffen en voorwerpen, zeer gering ontploffingsgevaar. |
| **GEVI-code** |  | |
| **VN/UN-nummer** |  | |
| **CAS-nummer** |  | |
| **Etiket** |  | |
| **ERIC-kaart** |  | |
| **Hoeveelheid** |  | |
| **Locatie** |  | |
| **Ruimtenummer** |  | |
| **Aggregatie toestand** |  | Onbekend |
|  | Gas |
|  | Vloeibaar |
|  | Vast |
| **Opslag vorm** |  | Onbekend |
|  | Zak |
|  | Doos |
|  | Bak |
|  | Vat |
|  | Fles |
|  | Jerrycan |
|  | Bulk |
|  | Tank |
|  | Gascilinder |
|  | Leiding |
|  | IBC |
| **Opslag materiaal** |  | Onbekend |
|  | Glas |
|  | Plastic |
|  | Metaal |
|  | Hout |
|  | Karton |
|  | Papier |
| **Opmerking** |  | |

Waar meerdere opties staan vermeld zal ingeregeld moeten worden als een vaste aanvink keuze lijstje, omdat vaak meerdere antwoorden mogelijk kunnen zijn