|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **W** | **WAARSCHUWINGSSYMBOLEN** | |
| W029 Houder onder druk | |
| Categorie | Waarschuwing |
| Bestandsnaam | W029\_houder\_onder\_druk.svg |
| Bestandstype | SVG Scalable Vector Graphics |

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | NEN‐EN‐ISO 7010 (ISO International Standardization) |
| **X** | NEN 1414-1:2019 (Nederlandse norm) |



**Omschrijving**: Houder onder druk

**Aanvullende informatie:** -

**NEN1414-1:2019 Tabel F.1 — Symboolkleuren**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleur** | **RAL** | **PANTONE** | **RGB** | | | **CMYK** | | | |
| Geel | 1003 | 116c | 249 | 168 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 |
| Zwart | 9004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

**Invulvelden achter symbool voor weergave in MOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bouwlaag** |  | |
| **Categorie** | Gassen onder druk | |
| **Gevarenklasse** | 2 | |
| **Stofnaam** |  | |
| **Subklasse** |  | Onbekend |
|  | 2.1 Brandbare gassen |
|  | 2.2 Verstikkende gassen |
|  | 2.3 Giftige gassen |
|  | 2.4 Oxiderende gassen |
|  | 2.5 Corrosieve gassen |
|  | Gas dat geen bijkomend gevaar vertoont |
| **GEVI-code** |  | |
| **VN/UN-nummer** |  | |
| **CAS-nummer** |  | |
| **Etiket** |  | |
| **ERIC-kaart** |  | |
| **Hoeveelheid** |  | |
| **Locatie** |  | |
| **Ruimtenummer** |  | |
| **Aggregatie toestand** |  | Onbekend |
|  | Gas |
|  | Vloeibaar |
|  | Vast |
| **Aggregatie bijkomstigheid** |  | Onbekend |
|  | Samengeperst |
|  | Vloeibaar gemaakt |
|  | Opgelost of sterk gekoeld vloeibaar gemaakt |
| **Opslag vorm** |  | Onbekend |
|  | Zak |
|  | Doos |
|  | Vat |
|  | Fles |
|  | Jerrycan |
|  | Bulk |
|  | Tank |
|  | Gascilinder |
|  | Leiding |
|  | IBC |
| **Opslag materiaal** |  | Onbekend |
|  | Glas |
|  | Plastic |
|  | Metaal |
|  | Hout |
|  | Karton |
|  | Papier |
| **Opmerking** |  | |

Waar meerdere opties staan vermeld zal ingeregeld moeten worden als een vaste aanvink keuze lijstje, omdat vaak meerdere antwoorden mogelijk kunnen zijn