
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F** | **BRANDBESTRIJDINGSSYMBOLEN** | |
| F-NL-021 Lift | |
| Categorie | Brandbestrijding |
| Bestandsnaam | F-NL-021\_lift.svg |
| Bestandstype | SVG Scalable Vector Graphics |

|  |  |
| --- | --- |
| **-** | ~~NEN‐EN‐ISO 7010 (ISO International Standardization)~~ |
| **X** | NEN 1414-1:2019 (Nederlandse norm) |



**Omschrijving**:

**Aanvullende informatie:**

**NEN1414-1:2019 Tabel F.1 — Symboolkleuren**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kleur** | **RAL** | **PANTONE** | **RGB** | | | **CMYK** | | | |
| Zwart | 9004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wit | 9003 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Invulvelden achter symbool voor weergave in MOI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bouwlaag** |  | |
| **Categorie** | Brandbestrijding | |
| **Soort** | Lift | |
| **Omschrijving** |  | |
| **Sturing** |  | |
| **Locatie** |  | |
| **Bouwlagen bereikbaar** |  | |
| **Brancard geschikt** |  | Onbekend |
|  | Ja |
|  | Nee |
| **Aandrijving** |  | Onbekend |
|  | Tractielift |
|  | Hydraulische lift |
|  | Trommellift |
|  | Spindellift of Tandheugellift |
|  | Vacuümlift |
| **Vanginstallatie** |  | Onbekend |
|  | Blokkeervang |
|  | Blokkeervang met bufferwerking |
|  | Glijvang |
|  | Remvang |
| **Machinekamer** |  | Onbekend |
|  | Met machinekamer |
|  | Zonder machinekamer |
| **Locatie machinekamer** |  | |
| **Locatie liftsleutel** |  | |
| **Opmerking** |  | |

Waar meerdere opties staan vermeld zal ingeregeld moeten worden als een vaste aanvink keuze lijstje, omdat vaak meerdere antwoorden mogelijk kunnen zijn